제6기 녹색성장위원회 1차 회의안건 ⑥

마이크로그리드

해외진출 활성화 전략(안)

- 기후변화 대응을 위한 에너지 자립형 마이크로그리드 글로벌 확산 지원모델 개발 용역 -

2015. 12. 22

국무조정실

	목 차

Ⅰ. 추진 배경	1

Ⅱ. 마이크로그리드 개요	2

Ⅲ. 국내 추진동향	4

Ⅳ. 해외시장 동향 및 구축사례	6

Ⅴ. 독립형 MG 해외진출 활성화 비전	8

Ⅵ. 해외진출 추진전략 및 과제	9

Ⅵ. 기대효과 및 추진계획	13

< 안건보고 경위 >

ㅇ 에너지 신산업인 마이크로그리드(MG) 기술의 국내 활성화와 해외 수출 확대 전략 마련 필요성 대두(‘14.9.4일 에너지 신사업 대토론회)

ㅇ 이에 MG 글로벌 확산 지원모델을 개발하기 위해 관련 정책연구용역* 추진, 산․학․연 전문가 참석하는 포럼(6회)을 통해 피드백

* 기후변화 대응을 위한 에너지 자립형 마이크로그리드 글로벌 확산 지원모델 개발(용역비 221백만원, ’15.5월~12월, 주관 : GTC + 삼정KPMG)

ㅇ 에너지 신산업 중 하나인 ‘마이크로그리드’ 정책 수립․집행에 본 용역을 참고토록, 관련 부처와 용역 결과 공유

Ⅰ		추진배경

□ 新기후체제 출범으로 기존 전력공급 체계 정비 필요

ㅇ 최근 전력수요는 증가하고 있으나, 원전 안전성 대두, 전력공급 시설에 대한 사회적 수용성 저하 등 전력공급 환경은 악화

ㅇ 2030년 BAU 대비 37% 온실가스 감축을 위해 탄소 배출이 높은 에너지 분야는 ‘에너지 신산업’ 등 실질적인 대안 마련 필요

* ‘新기후체제 대응을 위한 2030 에너지 신산업 확산 전략’ 발표(’15.11.23)

□ 기존 전력망 문제 해결을 위해 마이크로그리드 부상

ㅇ 신재생, ESS 등을 이용하여 소규모 지역별로 전력을 자급자족하고, 에너지 효율을 극대화하는 마이크로그리드의 중요성 대두

ㅇ 주요국들은 마이크로그리드 산업이 미래 전력계통 패러다임에 획기적인 변화를 가져 올 것으로 전망하고 투자 확대

* ’20년 마이크로그리드 시장은 약 200억불 규모로 성장 전망(’13년 50억불)

□ 그간 우리 노력의 성과 가시화, 해외 진출 준비의 최적기

ㅇ 최근 신재생 + ESS 기술개발 성과와 가사도․가파도 등 국내의 다양한 실증경험이 축적되어, 해외 진출의 가시적 성과 출현

* 한전 중심으로 국내기업이 컨소시엄을 구성하여 캐나다 등 북미시장 진출

ㅇ 해외 진출을 위한 우리의 강점과 약점, 기회와 위협요인 등을 분석(SWOT)하여 전략적인 해외 진출 방안 마련

◈ 新기후체제 대응을 위해, 마이크로그리드의 기술 산업 육성 및 기업들의 해외진출 활성화를 위한 맞춤형 전략 수립이 필요

Ⅱ		마이크로그리드 개요

□ 정의

ㅇ 마이크로그리드(MG: Micro-Grid)란, 특정 지역 안에서 자체적으로 전력 생산과 소비를 할 수 있도록 구축한 소규모 전력망

< 대규모 전력망과 마이크로그리드 비교 >

구 분	대규모 전력망	마이크로그리드
전력생산지	원거리	수요지내
主에너지원	화석연료(석탄, 가스 등)	디젤, 신재생(태양광, 풍력 등)
에너지 효율	낮음(30~50%)	높음(60~80%)
전력손실	큼(20~30%)	작음(10~20%)

ㅇ 대규모 전력망 연계여부에 따라, ‘계통연계형’과 ‘독립형’으로 구분

- (계통연계형) 주로 ‘에너지 보안(security)’ 측면에서 안정적 전력공급이 필요한 병원․군부대 중심 구축, 최근 캠퍼스 등으로 확대

- (독립형) 섬․산간오지 등 에너지 고립지역과 유명 휴양지 등에 전력공급, 디젤발전 중심에서 신재생+배터리 점유비율 증가 추세

⇒ 해외시장은 주로 독립형 마이크로그리드 중심으로 형성

< 계통연계형과 독립형 마이크로그리드 비교 >

구 분	계통연계형	독 립 형
차 이 점	비상시 독립운전	상시 독립운전
특 징	무정전, 전력거래	신재생 최적조합
대상 지역	빌딩, 캠퍼스, 군부대, 공장	섬, 산간오지 등
구축 목적	공급신뢰도 향상, 이윤추구	공급비용 절감, 환경문제
에너지 원	외부전력, 가스, 태양광	태양광, 풍력, 디젤
규 모	통상10MW이내	규모에 따름(수백~수천kW)

□ 관련 기술과 기술적 성숙도

ㅇ (요소기술) 마이크로그리드를 구현하기 위해서는 분산전원 등 하드웨어와 시스템 운영기술 등 소프트웨어가 필요

- (H/W) 태양광․풍력․소수력 등 분산전원과 신재생 에너지의 간헐적 출력에 대비한 배터리(ESS), 전력변환기* 등으로 구성

* 태양광․배터리에서 출력한 직류(DC)를 배전망에는 교류(AC)로 변환 필요

- (S/W) 사회․자연적 입지조건에 따른 하드웨어 최적 조합 설계기술과 시스템 운영기술(EMS: Energy Management System)이 요구

ㅇ (수익률) ’12년 미국 독립형 MG 시장에서 요소기술별 수익률은 ‘운영기술’이 가장 높았으며, ‘배터리’ 수익률이 최하

* EMS(56.4%)→분산전원(36.2%)→전력변환(5.8%)→배터리(1.6%) 順

ㅇ (기술적 성숙도) 신재생 에너지의 도입 비중이 높을수록 기술적 난이도 상승하며, 현재는 독립형 MG 초기 수준*

* 아직까지는 에너지 고립지역의 전력공급을 위해 디젤발전이 필요

< 기술적 성숙도에 따른 마이크로그리드 구성 비교 >

구 분	내연발전소	Hybrid System	독립형 MG
구성	디젤발전기	디젤 + 신재생	(디젤)+신재생+배터리
주 발전원	디젤발전기	디젤 + 신재생	신재생에너지
에너지 저장	기름	기름(主)+배터리(部)	기름(部)+배터리(主)
EMS(운영시스템)	×	△(감시)	○(감시 및 제어)
초기 투자비	낮음	보통	높음
운영비	높음	보통	낮음

Ⅲ		국내 추진동향

□ 국내 시장 동향

ㅇ ’13년까지 정부나 한전 등 공기업이 가파도․가사도 등을 대상으로 독립형 마이크로그리드 연구 및 실증 추진

- 최근 ‘울릉도 친환경에너지 자립섬’(’14년), 한전 관리 6개 도서 민영화*(’15.7월) 등 민간 중심의 상용화 시장 출현

* 덕적도(인천시 옹진군), 조도(전라남도 진도군), 거문도(전라남도 여수시), 삽시도(충청남도 보령시), 추자도(제주특별자치도 제주시)

ㅇ ’20년까지 마이크로그리드 국내 시장은 167백만불 수준으로 성장할 것으로 전망(Frost & Sullivan, 2013)

< 국내 주요 연구․실증사업 현황 >

도서명	주관기관	발전원			인버터 (kVA)	저장장치		EMS 기능
		풍력 (kW)	태양광 (kW)	디젤 (kW)		형식	용량 (kWh)
가사도	전력연구원	100×4	314	100×3	500×2 250×1	리튬	3,000	○
가파도	한전	250×2	114	150×3	350×1 1,000×1	납 리튬	860 1,000	△
마라도	전기연구원	-	150	250×1 375×1	50×3	납 슈퍼캡	1,200 0.069	○
삼마도	녹색에너지 연구원	3×10	122	80×3	200×2	리튬	1,200	△
백아도	인천TP	10×4	250	80×3	120×2	리튬	1,125	△
혈 도	한전	3×2	60	80×2	100×2	납	960	△
거차도	한전 전력연	100×1	110	150×3	250×1	리튬	500	△

□ 국내 기술 수준

ㅇ (기술격차) 우리나라 마이크로그리드 관련된 S/W 중점 기술은 분야별로 선진국 대비 10~60% 수준으로 평가(2~5년 격차)

- 다만, ICT와 ESS 등 H/W 부분은 세계적인 수준을 선점하고 있고, 가사도․가파도 등 수백 kW급의 다양한 실증사업 경험 보유

< 마이크로그리드 분야별 기술수준 분석 >

기술분야		선진국 대비 기술격차
아키텍쳐	최적설계	60%	5년
	Active Device	50%	5년
운영시스템	운영 플랫폼	15%	3년
	응용 어플리케이션	10%	3년
	보안	10%	3년
실증기술	off-grid	20%	2년
	캠퍼스․군사용	50%	4년
	표준화, 인증 등	50%	4년

ㅇ (표준화) ‘스마트그리드 표준화 포럼’(한국스마트그리드협회) 등을 통해 국제 표준화 작업을 지속적으로 추진

* 마이크로그리드 구축비용에서는 표준화 비용이 가장 적은 편이나, 운영 비용 절감을 위해서는 통신 및 제어 표준 준수가 필요

- (구축비용) 에너지원 구매(30~40%), 사이트엔지니어링(30%), 개폐장치 보호 및 변압기(20%), 표준화 및 프로토콜(10~20%)

□ 국내기업 해외진출 사례

ㅇ 한전을 중심으로 국내기업이 컨소시엄 구성하여 非電化 지역에 전력 공급하는 電化사업 위주로 해외진출 추진

* (모잠비크) 電化率을 현 17%에서 ’20년까지 25%까지 상향

ㅇ 최근, 캐나다 등 북미시장 공략을 위해 중장기 프로젝트 추진

* (캐나다 파워스트림社) 총 600만불 중 국내기업이 약 230만불 투자하고, 한전은 마이크로그리드 운영시스템을 현지화하여 Field Test 이력 확보

Ⅳ		해외 시장 동향 및 구축사례

□ 해외시장 동향

ㅇ (글로벌 동향) ’13년 현재 MG 시장규모는 약 50억불, ’20년에는 약 200억불, 연평균 30%씩 성장할 전망(Navigant Research, 2013.4)

ㅇ (미국) 마이크로그리드 실증연구 및 세계시장을 주도하고 있으며, ’20년 시장규모는 약 57억불로 전망(’11년 31억불, ’14년 50억불)

ㅇ (EU) ‘에너지 2020 전략’ 실현을 위해 정부와 전력사가 5천만 유로 규모의 Grid4U 등 대규모 프로젝트 추진

* (20-20-20전략) 2020년까지 온실가스를 1990년 대비 20% 감축하고, 신에너지 발전비율 20%, 에너지 효율 20% 달성

ㅇ (아시아-태평양) ’20년까지 연평균 38.3% 성장이 기대되나, 시장 성립 초기 상태로 구체적 재정모델 개발 필요

* (’20년 시장규모전망) 일본(27.5%) → 호주(22.4%) → 한국(20.6%) → 인도네시아(16.8%) → 말레이시아(7.6%) → 필리핀(5.1%) 順

ㅇ (아프리카) ‘오바마 이니셔티브’(’13.6월) 이후 시장확대 추세, 電化 사업에 재정(70억불), 민간투자(90억불) 등 160억불 투자 예정

* (오바마 이니셔티브) 사하라 사막 이남 4개국의 전기 미공급 지역에 마이크로그리드 기술을 도입하여 전기 공급 프로젝트

< 글로벌 마이크로그리드 시장 규모 >

□ 호주 킹아일랜드 구축사례

ㅇ (개요) 公기업 전력회사가 디젤발전기로 전력 공급하던 섬에 ’97년부터 신재생발전기, 에너지저장장치 등 설치․운용

ㅇ (의의) 장시간 無디젤운전* 경험 축적, 소비자에게 제공하는 전력생산단가도 디젤과 신재생이 동일한 수준으로 경제성 확보

* 13년 이후 신재생으로만 전력공급 누적 1,100시간, 최대연속 24시간

□ 캐나다 Raglan 광산단지 구축사례

ㅇ (개요) 캐나다 Raglan 광산의 디젤연료*를 대체하기 위해 민간자본중심으로 풍력발전기(3MW)와 에너지 저장장치(650kW) 설치·운영

* 연간 디젤 소비량 6천만 리터 (캐나다 북부 최대 연료 소비원)

** 총 2백만불 규모이며, 캐나다 정부에서 72만불 자금 지원

ㅇ (의의) 대규모 산업시설 운영비용을 획기적으로 절감*하여 사업자 주도로 마이크로그리드 구축․운용에 성공한 사례

* 연간 220만 리터의 디젤연료 절감으로 운영비용의 18~23% 감소

□ 미국 샌디에고大 마이크로그리드 사례

ㅇ (개요) 캠퍼스 내에 열병합 발전소, 신재생 설비, 에너지저장장치*, 전기차 충전설비 등을 설치하여 에너지 절감 및 전력판매

* 설치비용의 60%까지 캘리포니아 주정부 지원으로 초기 구축비용 절감

ㅇ (의의) 대학 내 전력의 85%*, 열공급의 95%를 자체 공급하고 V2G* 등 마이크로그리스 실증 시스템 구축 운영 사례

* V2G(Vehicle-to-Grid) : 전력 수요급증 시간에 전기자동차 배터리에 저장된 전력을 전력망에 공급(판매)하는 시스템

Ⅴ		독립형 마이크그리드 해외진출 활성화 비전

□ 비전 및 과제

비전		한국의 마이크로그리드 분야 강국 건설
목표		민-관 협력으로 에너지 고립지역 우선 진출 - 중․장기적으로 선진국과 협력체계 구축, 요소기술 고도화
추진과제		분 야		추진 과제
		민관협력체계 마련		① 민관협의체 구성․운영 ② 분야별 분과구성으로 내실화
		국내 실증확대		① 민간개방 도서지역 확대 ② 관련 제도 지속 정비 ③ 다양한 실증프로그램 발굴
		기술개발 표준화		① 기술개발 재정지원 확대 ② 국제공동연구 과제 발굴 ③ 표준화 포럼 운영
		재정 및 맞춤형 지원		① 다자간 개발은행 협력체계 강화 ② 전략적 제휴 국가 발굴 ③ 민간 국제교류 지원체계 구축

Ⅵ		해외진출 추진전략 및 과제

1		해외진출 추진전략

□ 해외진출 SWOT 분석

ㅇ (Strength, 강점) ICT, ESS 등 핵심요소 기술에서 세계적 수준, GDP 대비 높은 R&D 투자(세계1위), 다양한 실증사업 경험 등

ㅇ (Weakness, 약점) 짧은 연구기간, 핵심 부품의 높은 수입 의존도,  표준화 미흡 등으로 고도 기술 구현 애로

ㅇ (Opportunity, 기회) 신기후 체제로 신재생에너지 기술수요 증가,  GCF․다자간개발은행의 에너지고립지역 투자 증가 등

ㅇ (Threat, 위협) 국가별로 상이한 에너지 정책과 선진국 기술패권주의로 시장진입 규제장벽, 국제입찰에 중국․인도 저가수주 등

강점 (Strength)	약점 (Weakness)
▸ GCF(재정) 유치, 다자간은행과의 네트워크 구축 등으로 국내외 재정확보 방안 마련 ▸ 마이크로그리드 핵심 요소기술(ICT, ESS 등)에서 세계적인 연구개발 및 사업/양산화 기술 보유 ▸ 13년 GDP 대비 R&D 비중 세계 1위(59.3조) ▸ 2030년 온실가스 배출량(BAU) 대비 37% 감축이라는 도전적 목표 설정 ▸ 수백 kW급 마이크로그리드 실증완료 ▸ 대기업의 에너지 관련 사업 적극적 투자 의지	▸ 국내는 대학, 연구소 중심으로 개발 진행 ▸ 소재 및 핵심부품에 대한 수입의존 심화 및 선진국대비 짧은 연구기간 ▸ 대기업을 제외한 국내 마이크로그리드 관련한 중소기업의 역량(기술/재정/인력 등) 부족 ▸ 관련 기관(산/학/연) 간 정보 공유 전무 ▸ 주요 요소기술에 대한 국제표준화, 규격 등에 대한 범 정부차원의 가이드라인 미흡 ▸ 선진국 대비 핵심 요소기술 기술격차 존재
기회 (Opportunity)	위협 (Threat)
▸ 기후변화대응 관심 고조 및 에너지 고립지역 전력공급 니즈 증가 ▸ MDB/GCF 자금 활용방안 증대 ▸ 개도국의 에너지 분야 지속가능한 기술이전(기술+인력양성+특허권 제거) 및 사업화에 대한 요구 증가 ▸ 신기후체제에 의한 모든 국가의 감축의무 부담으로 신재생에너지 기술수요 증가 전망 ▸ 특화된 마이크로그리드 Application 시장(군사시설, 광산시설, 극한지역 등) 존재 ▸ 새로운 전력망 수요 증가 전망	▸ 선진국(첨단기술 실증)-개도국(적정기술 이전 및 지속적 활용 요구) 간 수요-공급 미스매치 ▸ 해외국가별 마이크로그리드 시장 진입에 대한 규제장벽(에너지정책 등) 존재 ▸ 개도국 부패 만연으로 국내 민간기업의 해외시장 진출 주저 ▸ 국제입찰에서 개도국(중국, 인도 등)의 일감확보를 위한 저가경쟁 ▸ 선진국의 기술 패권주의 ▸ 일본, 미국 정부의 적극적 지원 정책과 규제의 장벽 존재

□ 해외진출 추진 전략

ㅇ (단기) 공공-민간 협력체계 구축으로 역량 강화, 다양한 실증경험 등을 활용하여 진출이 용이한 에너지 고립지역부터 진출

* (SO전략) 선진국(휴양리조트)․개도국(非電化지역) 맞춤형 진출모델 개발

(ST전략) 해외 저가-유망기술 연계 진출, 정부․공공 - 민간 협력 체계 구성

ㅇ (중기) 선진국과 협력체계 구축하고 R&D 지원 확대, 국제공동 연구 등을 통해 해외 실증경험 확보, 기술 개발 추진

* (WO전략) 국제 공동프로젝트 수행으로 해외입찰 수주, 국내기업 역량강화

ㅇ (장기) 해외실증 경험과 요소 기술 고도화 등을 바탕으로 에너지 보안(병원, 군기지) 등 고급 마이크로그리드 시장 진출

* (WT전략) 국내 요소기술 고도화, 시장별 실증 레퍼런스† 확보

†특히 병원, 군사시설 등 에너지 보안 분야 실증단지 지원 프로그램 강화

< SWOT에 따른 해외시장 진출 세부전략 >

단 기	중 기	장 기
[SO 전략] 강점 활용, 기회 확대 □ 국내사례 활용한 다자간은행(MDB)연계 에너지 고립지역 진출 □ 선진국의 특화 에너지고립지역(Resort 등) 진출	[WO 전략] 약점 보완, 기회 활용 □ 한-선진기관/기업 간 파트너쉽 구축을 통한 해외입찰 수주확보 □ 한-선진기관/기업 간 협업체계 구축을 통한 기술 고도화	[WT 전략] 약점 보완, 위협 최소화 □ 국내 마이크로그리드 요소기술 고도화 □ 국내 기업의 마이크로그리드 분야/시장별 실증레퍼런스 확보 지원
[ST 전략] 강점 활용, 위험 극복 □ 해외 저가/유망기술 연계 패키지형 진출 □ 마이크로그리드 분야 공공-민간 협력 진출

2		해외진출 활성화 과제

□ 마이크로그리드 민관협력 체계 마련

ㅇ (민관 협의체) 산․학․연․정부로 협의체*를 구성하여, 기술개발추이․시장동향 등 정보 공유하고 전략적 해외진출 방안 모색

* MG 관련 단체, 녹색위 민간위원 등 전문가, 관련 부처 등으로 구성

ㅇ (분과 설치) 협의체에 실증추진 방안, 국제동향 파악, 표준화, 해외진출 컨소시엄 구성 논의 등 다양한 분과 구성, 운영 내실화

□ 국내 실증사업 확대 및 다양화

ㅇ (대상도서확대) 민간 개방한 울릉도 등 6개 도서의 성공사례 도출, 민간개방 대상 도서지역 확대, 지속적인 관련 제도 정비* 추진

* ｢도서지역 신재생에너지 발전 등 전력거래 지침｣ 제정(산업부, ’15.4월) 등

ㅇ (유형확대) 캠퍼스 마이크로그리드* 등을 확대하고, 산업단지형 프로젝트 등 다양한 실증 프로젝트를 발굴

* (서울대 캠퍼스MG 사업: 사업기간 ’15~’19, 총사업비 183억원) 핵심건물의 외부 전력 차단시 4시간 독립운전 가능, 전체 에너지 비용 20% 절감 추진

□ R&D 및 국제 표준화 선도 강화

ㅇ (투자확대) ESS, EMS 등 요소기술 분야와 표준화 선도를 위한 재정 지원을 확대하고, 국제공동연구 프로젝트 적극 발굴․추진

* ’15년 마이크로그리드 R&D에 약 383억원 투자(국비 279억원, 민간 104억원)

ㅇ (모니터링) 국내 실증의 국제 표준 기반 추진 여부와 수출 대상 국가의 기술기준, 표준적용 현황 등을 지속적으로 모니터링*

* 산․학․연으로 기구성된 ‘스마트그리드 표준화 포럼’(한국스마트그리드협회) 활용

□ 국내․국제 기금 활용 지원

ㅇ (민간투자 지원) 기업의 해외타당성 조사․무역보험․융자 등 수출금융 지원하고, 다자간개발은행 투자 유인을 위해 EDCF 지원* 등 검토

* ’13년 12월 수출입법 개정으로 EDCF의 직접 지분투자 가능

ㅇ (국제기구 활용) GCF, 다자간개발은행 등 국제기구가 추진하는 마이크로그리드 사업에 국내기업이 참여토록 사전협력 강화

* ‘프로젝트 컨셉페이퍼’ 작성 참여시 프로젝트 수행자로 선정 가능성이 높음

□ 국가별 해외진출 맞춤형 지원

ㅇ (시장별 지원체계) 마이크로그리드 시장특성과 국내 기업 역량 등을 고려하여 국가별 맞춤형 해외진출 지원

* (선진국) 대기업․공기업 중심으로 중소기업 동반 진출

(개도국) 정부․공공기관 협력을 통해 GCF, 다자간개발은행 등 활용

ㅇ (전략적 제휴) 호주* 등 전략적 제휴가 필요한 국가와 협력채널 개설, 해외공관․KOTRA 등을 활용하여 민간 교류 지원 추진

* 호주는 자체적인 마이크로그리드 시장이 형성되어 있어 해외 진출 경쟁자가 아니며, 통합․운용기술 발달로 우리의 H/W 기술과 협력시 시너지 기대

Ⅶ		기대효과 및 추진계획

□ 기대효과 : 체계적 해외진출 기반조성으로 창조경제 실현

ㅇ (경제적 측면) 디젤발전은 유가․운송비 등이 지속적으로 상승 추세이나, 신재생에너지는 효율 개선 등으로 단가 지속 하락

ㅇ (환경적 측면) 발전원을 신재생에너지로 대체하고 전력 공급의 유연성 확보 등으로 에너지 효율 극대화, 온실가스 저감에 기여

ㅇ (사회적 측면) 非전력 공급지역 해소로 에너지 복지 향상, 송전선로 등 대규모 전력설비 입지난 해결로 사회적 갈등 저감

ㅇ (일자리 창출) 다변화된 새로운 일자리 창출 기대

< 마이크로그리드 활성화 기대효과 >

□ 과제별 실천계획

실행과제	관계부처	세부과제	일정
① 민-관 협력 체계 마련	관계부처 합동	산․학․연-정부 협의체 구성․운영	’16.上~
		분과 구성․운영	’16.上~
② 국내 실증 확대	산업부	민간개방 도서지역 확대	’15 ~
		관련 제도 지속 정비	’15 ~
		다양한 실증 프로젝트 발굴	’15 ~
③ R&D․표준화	미래부 산업부	R&D 재정지원	수시
		국제공동연구 프로젝트 발굴	수시
		표준화 포럼 운영	’15 ~
		국제표준 동향 등 모니터링	’16 ~
④ 국내․국제기금 활용 지원 ⑤ 국가별 해외진출 맞춤형 지원	관계부처 합동	다자간개발은행 협력체계 강화	’16 ~
		전략적 제휴 국가 발굴, 협력체계 구축	’16 ~
		민간 기구․기업 간 국제교류 지원체계 구축	’16 ~

참고1		다자간개발은행 지원 절차 - ADB 사례

□ 국가파트너전략에 따른 사업 컨셉페이퍼 제출

ㅇ (국가파트너전략) 사전적으로 수원국과 ADB 간 중장기 개발 계획 프로그램을 구상하여 일반적으로 5년 단위의 국가계획* 수립

* 해당 지역 ADB 지원 사업 및 기술지원사업(TA)의 핵심전략을 포함

ㅇ (사업 컨셉페이퍼) 국가파트너전략에 따른 사업 컨셉 수립하여 ADB에 제출, 이때 사업 준비를 위한 차관* 제공 가능

* ‘프로그램 및 프로젝트 준비를 위한 기술지원(Project/Program Preparatory Technical Assistance, PPTA)’을 통해 프로젝트 개발 및 타당성 조사 수행 지원

□ ADB 사업검토

ㅇ 컨셉이 승인된 사업에 대해 ADB는 Fact-finding 조사 및 현지 실사를 수행하며 이를 기반으로 사업 제안서 및 계약서 준비

□ 이사회 사업승인

ㅇ 상정된 사업에 대해 최종적으로 이사회가 승인

참고2		울릉도 친환경에너지 자립섬 추진개요

□ (추진전략) 사업성과 극대화를 통한 에너지원 Mix 최적화

ㅇ 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 도서지역의 청정 이미지를 부각하는 관광․레저산업 등을 융합한 친환경 에너지자립섬으로 조성

* 우리나라 도서 지역의 환경오염 증가와 지속적인 발전생산비용 상승 등 전력공급 효율성에 대한 현안해결과 다양한 발전원 도입요구에 부흥

ㅇ 개도국을 상대로 GCF 등 국제기금과 연계한 협력사업 추진을 목표로 울릉도 사업모델을 통한 사업실적 확보

□ (추진계획) 태양광, 풍력, 지열, ESS 등 신재생에너지 100%로 추진

ㅇ 전원개발 및 구축(안)

현재(MW)		➡	발전원별 전원 Mix(안)
디젤	수력		구 분	디젤	태양광	풍력	소수력	지열	연료전지	ESS (MWh)
18.5	0.7		1단계(‘15~’17)	15.2	1.0	8.0	0.66	0	0	21.0
			2단계(‘18~’20)	0	기존유지			4	7(23)*	22(36.5)*

* 연료전지 / ESS의 괄호안의 수치는 2036년까지 누적 설치계획 임(운영단계 : ‘21～’36)

ㅇ 사업기간 : 울릉도 신재생발전원 개발 여건 고려 단계별 추진

1단계(‘15～’17) 〔신재생 30%〕		2단계(‘18～’20) 〔디젤 Zero化〕
태양광, 풍력, 수력, 디젤 전력저장장치 설치 운영시스템 및 EMS 개발		신재생(지열, 연료전지) 추가연계 디젤발전 운전정지(비상전원용) 운영시스템 적용 및 최적화

* 1단계 구축(‘15～’17) : 하이브리드형 발전원 구축(디젤 + 신재생발전원 + ESS)

* 2단계 구축(‘18～’20) : 기저부하용 신재생발전원 추가개발 및 적용 → 디젤 Zero 化

* 운영단계(‘21～’36) : SPC설립 및 발전원 구축 후 20년간 SPC 운영

□ (총사업비) 구축비용 : 3,902억원

* 1단계 1,162억원 (수력, 풍력, 태양광 등)